CHECKLIST PERSIAPAN
BERANGKAT BAGIAN MESIN


Nama Kapal  :……………….
Tanggal         :……………….
Tanggal         :……………….
	No.
	URAIAN
	PELABUHAN

	
	
	HASIL (=Ya/Baik   X = Tidak)

	
	Tanggal
	

	SIAP BERANGKAT

	1.
	Order 1 jam tiba setelah ditanda tangani oleh Mas. Jaga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Periksa penuaian minyak lumas pada oil level gauges
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Periksa kompressor udara posisi switch auto, tekanan bejana ± 26 kg/cm2 dan cerai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hidupkan Motor bantu untuk persiapan olah gerak 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Periksa Mesin kemudi dan koordinasi dengan anjungan untuk test kemudi. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Apakah fix propeller
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hidupkan  pompa LO hydraulic CPP Kiri/Kanan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Switch manuver Harbour mode posisi ON (CPP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Hidupkan pompa LO, FO, LO Gear box dan Nozzle cooling MI kiri/kanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Koordinasi dengan anjungan untuk test telegraph dan meretas (blow up) MI kiri/kanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Hidupkan pompa air tawar pendingin MI ki/ka, sebelum nya matikan pemanas awal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Hidupkan pompa air laut MI kiri/kanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Hidupkan MI kiri/kanan pada idle 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Beritahu anjungan bahwa power bow ini telah siap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Pindah komando dari ECR ke anjungan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Kegiatan olah gerak harus dicatat dengan benar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Olah gerak telah selesai full away
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Pindah komando dan anjungan ke HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PARAF MASINIS JAGA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PARAF MENGETAHUI KKM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Jam       :…………….      S/d
Jam       :…………….                                                                        Voy:



