MUSTER LIST
	
	PERAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

	KM. ………………………………..
	

	

	NO
	JABATAN
	TUGAS

	1
	NAKHODA
	Pimpinan umum

	2
	MUALIM I
	Pemimpin dilokasi pencemaran

	3
	MUALIM II
	Membantu Nakhoda di anjungan, untuk komunikasi

	4
	MUALIM III
	Buka SOPEP box, siapkan peralatan pencegahan pencemaran

	5
	KKM
	Komandan operasional di kamar mesin

	6
	MASINIS I
	Mengatasi atau menghentikan sumber minyak

	7
	MASINIS II
	Membantu masinis I, Mengatasi atau menghentikan sumber minyak

	8
	MASINIS III
	Membantu KKM dikamar mesin komunikasi  dengan anjungan

	9
	A/B 1
	Menyiapkan pompa portable (jet spray)

	10
	A/B 2
	Membawa absorbent, serbuk gergaji menuju tumpahan minyak

	11
	A/B 3
	Membawa ember, sapu menuju tempat tumpahan

	12
	OILER 1
	Menutup lubang-lubang scupper dengan proof sesegera mungkin 

	13
	OILER 2
	Membantu masinis I, Mengatasi atau menghentikan sumber minyak

	14
	OILER 3
	Membawa sekop,sikat lewa dan ember ke lokasi tumpahan minyak

	15
	KOKI
	Membantu membersihkan tumpahan minyak

	16
	KELASI 1
	Menutup lubang-lubang scupper dengan proof sesegera mungkin

	17
	KELASI 2
	Membawa timba, majun dan spoon busa

	18
	KADET DECK 1
	Membantu membersihkan tumpahan minyak

	19
	KADET DECK 2
	Membantu membersihkan tumpahan minyak





MUSTER LIST
	
	PERAN KEBAKARAN

	KM. …………………………………
	

	1 PENDEK, 1 PANJANG (.-)

	NO
	TEAM
	ANJUNGAN

	1
	NAKHODA
	Pimpinan Umum

	2
	KKM
	Standby persiapan olah gerak (jika diperlukan) dan komunikasi dengan kamar mesin menggunakan intercom

	3
	MUALIM III
	Membantu nakhoda di anjungan, mengamankan dokumen kapal, dan mencatat semua kejadian.

	4
	A/B 2
	Mengganti juru mudi jaga di anjungan, membantu mualim III mengamankan dokumen 

	NO
	TEAM
	TEAM PEMADAM

	1
	MUALIM I
	Pimpinan operasional dilokasi kebakaran

	2
	A/B 1
	Membawa Fire Man Outfit, Breathing Apparatus (siap memakai)

	3
	A/B 3
	Membantu A/B 1 membawa Fire Man Outfit, Breathing Apparatus kelokasi kebakaran

	4
	KELASI I
	Menyiapkan selang pemadam dan nozzle

	5
	KELASI II
	Membantu kelasi I menyiapkan selang hydrant dan nozzle

	6
	OILER 1
	Membawa botol pemadam terdekat kelokasi kebakaran 

	NO
	TEAM
	P3K

	1
	MUALIM II
	Membawa perlengkapan p3k, menuju kelokasi kebakaran, siap order

	2
	COOK 
	Menyiapkan obat-obatan dan menyiapkan tandu

	3
	KADET 
	Membantu menyiapkan obat-obatan dan menyiapkan tandu

	NO
	TEAM
	ENGINE CONTROL ROOM

	1
	MASINIS I
	Mengganti tugas masinis jaga dan komando di kamar mesin

	2
	MASINIS II
	Menutup kran-kran minyak dan menutup ventilasi-ventilasi

	3
	MASINIS III
	Menyiapkan pompa pemadam/ pompa darurat

	4
	OILER 2
	Membantu Masinis III menyiapkan pompa pemadam/pompa darurat

	5
	OILER 3
	Membantu Masinis II menutup kran-kran minyak, ventilasi-ventilasi, dan mematikan aliran listrik sekitar kejadian




MUSTER LIST
	
	PERAN PENYELAMATAN ORANG JATUH KE LAUT

	KM. ……………………………….
	

	
3 PANJANG  ( __ __ __ )


	NO
	TEAM
	ANJUNGAN

	1
	NAKHODA
	Pimpinan umum

	2
	KKM
	Asisten nakhoda di anjungan untuk olahgerak dan komunikasi dengan kamar mesin via intercom

	3
	MUALIM III
	Membantu nakhoda dianjungan komunikasi via radio, dan mengamati posisi korban dan melaporkan kepada nakhoda

	4
	A/B 2
	Menggantikan juru mudi jaga di anjungan dan membantu mualim III mencatat segala kejadian

	NO
	TEAM
	TIM RESQUE

	1
	MUALIM I
	Pemimpin tim pencarian dan penyelamatan di lokasi korban, standby HT

	2
	MUALIM II
	Berada di sekoci dan menyiapkan obat-obatan, membantu mualim I mengamati korban

	3
	MASINIS III
	[bookmark: _GoBack]Menyiapkan permesinan sekoci

	4
	A/B 1
	Membuka safety wire depan, mengikat tali painter depan sekoci, melepas hook depan

	5
	A/B 3
	Membuka safety wire belakang, mengikat tali painter belakang sekoci, melepas hook belakang

	6
	OILER 1
	Membantu Masinis III menyiapkan mesin sekoci, Menutup proof(lubang pembuangan)

	7
	KELASI 1
	Membawa signal equipment, menurunkan tangga sekoci, asisten mualim II membawa selimut

	8
	KELASI 2
	Membuka stoper dewi-dewi, Membuka lashing sekoci depan, standby mengarea tali painter depan

	9
	OILER 3
	Menyiapkan kelistrikan Winchlass sekoci, Membuka lashing sekoci belakang, standby mengarea tali painter belakang

	NO
	TEAM 
	KAMAR MESIN

	1
	MASINIS I
	Pimpinan operasional di kamar mesin, berkomunikasi dengan KKM di anjungan menggunakan intercom

	2
	MASINIS II
	Membantu Masinis I di kamar mesin, mempersiapkan mesin pendukung di kamar mesin

	3
	OILER 2
	Membantu Masinis II menyiapkan mesin pendukung

	NO
	TEAM
	P3K

	1
	KOKI
	Menyiapkan tandu,selimut/baju hangat

	2
	KADET
	Membantu koki menyiapkan tandu, selimut/baju hangat



MUSTER LIST
	
	PERAN KEMUDI DARURAT

	KM. ……………………………..
	

	

	NO
	JABATAN
	TUGAS

	1
	NAKHODA
	Pimpinan umum

	2
	MUALIM I
	Pimpinan operasional di ruang kemudi dan komunikasi di anjungan

	3
	MUALIM II
	Mengganti mualim jaga di anjungan

	4
	MUALIM III
	Siap di haluan untuk letgo jangkar

	5
	KKM
	Pimpinan operasional di kamar mesin

	6
	MASINIS I
	Mengecek kerusakan

	7
	MASINIS II
	Melayani operasional di ruang kemudi

	8
	MASINIS III
	Mengganti masinis jaga di kamar mesin

	9
	A/B 1
	Siap di haluan membantu mualim III, siapkan jangkar

	10
	A/B 2
	Mengganti juru mudi jaga di anjungan

	11
	A/B 3
	Melayani operasional di ruang kemudi

	12
	KELASI I
	Siap di haluan membantu mualim III, siapkan jangkar

	13
	KELASI 2
	Membantu mualim I di ruang kemudi

	14
	OILER 1
	Mengganti juru minyak jaga di kamar mesin

	15
	OILER 2
	Membantu Masinis II Melayani operasional di ruang kemudi

	16
	OILER 3
	Membantu masinis I mengecek kerusakan

	17
	KOKI
	Siap order 

	18
	KADET  1
	Siap di haluan membantu mualim III, siapkan jangkar

	19 
	KADET  2
	Pembantu umum stand by di anjungan





MUSTER LIST
	
	PERAN SEKOCI/RAKIT PENOLONG/MENINGGALKAN KAPAL

	KM. ……………………………..
	

	7 PENDEK 1 PANJANG  ( _ _ _ _ _ _ _ __ )


	NO
	TEAM
	SEKOCI NO 01 (KANAN) & ILR KANAN

	1
	NAKHODA
	Pimpinan umum, Membawa HT

	2
	MUALIM II
	Membantu nakhoda komunikasi radio, mencatat waktu dan posisi kapal, mengirim signal distress, membawa dokumen penting dan log book, membawa obat-obatan dan sart 1

	3
	MASINIS I
	Mengoperasikan permesinan sekoci No. 01 (kanan), membawa peralatan dan senter

	4
	A/B 1
	Membuka safety wire depan, mengikat tali painter depan, melepas hook depan

	5
	OILER 1
	Membuka safety wire belakang, mengikat tali painter belakang, melepas hook belakang

	6
	KELASI I
	Membawa signaling equipment, menutup proof, menurunkan tangga sekoci, menurunkan dapra, menurunkan ILR No. 01-05 (kanan)

	7
	MASINIS II
	Menyiapkan kelistrikan winchlass sekoci No. 01 (kanan), dan penerangan tambahan , menurunkan ILR No. 06-10

	8
	OILER 2
	Membuka stoper dewi-dewi, menyiapkan dan memasang tangga darurat, menurunkan tangga embarkasi kanan, menurunkan ILR No. 11-12

	9
	KOKI
	Mengarahkan penumpang dideck 2 dan deck 3 memakai life jacket dan menuju muster station/muster point

	10
	KADET 1
	Membantu koki mengarahkan penumpang dan Membawa selimut/baju hangat dan makanan ekstra

	NO
	TEAM
	SEKOCI NO 02 (KIRI) & ILR KIRI

	1
	MUALIM I
	Komandan sekoci no 02 (kiri), membawa HT

	2
	KKM
	Mengoperasikan sekoci no 02 (kiri), membawa peralatan dan senter

	3
	MUALIM III
	Memeriksa kelengkapan sekoci (membawa PYROTECHNIC,LINE THROWING,EPIRB,SART 2) dan menurunkan ILR No. 13-17 (kiri)

	4
	MASINIS III
	Menyiapkan kelistrikan winchlass sekoci No. 02 (kiri), dan penerangan tambahan, menurunkan ILR No. 18-22 (kiri)

	5
	A/B 2
	Membuka safety wire depan, mengikat tali painter depan, melepas hook depan

	6
	A/B 3
	Membuka safety wire belakang, mengikat tali painter belakang, melepas hook belakang

	7
	OILER 3
	Membuka stoper dewi-dewi, menyiapkan dan memasang tangga darurat/ menurunkan tangga embarkasi kiri, menurunkan ILR No. 23-24

	8
	KELASI 2
	Mengarahkan penumpang di deck 1 memakai life jacket dan menuju muster station/muster point

	9
	KADET 2
	Membantu kelasi 2 dan Membawa selimut/baju hangat dan makanan ekstra


MUSTER LIST
	
	KAPAL TUBRUKAN/KANDAS

	KM. …………………………………..
	

	

	NO
	TEAM
	ANJUNGAN

	
	MUALIM JAGA
	Segera stop mesin induk, melapor kepada nakhoda dan masinis jaga guna persiapan olah gerak

	1
	NAKHODA
	Pimpinan umum

	2
	KKM
	Asisten nakhoda di anjungan untuk olahgerak dan komunikasi dengan kamar mesin via intercom

	3
	MUALIM III
	Membantu nakhoda dianjungan, mencatat posisi kapal,waktu dan segala kejadian, standby HT

	4
	A/B 2
	Menggantikan juru mudi jaga di anjungan 

	5
	KELASI 1
	membantu mualim III mencatat segala kejadian

	NO
	TEAM
	TIM RESQUE

	1
	MUALIM I
	Pemimpin regu darurat, memeriksa kerusakan, soundingdouble bottom/tangka ballast, memeriksa muatan dan sounding got got palka,  standby HT

	2
	MUALIM II
	Membantu mualim I untuk meyiapkan peralatan yang digunakan, menutup pintu-pintu kedap air (Sebagai komadan tim P3K jika ada korban)

	3
	A/B 1
	Asisten Mualim I untuk memeriksa kerusakan

	4
	A/B 3
	Asisten Mualim I untuk sounding double bottom/tangki ballast

	5
	KELASI 2
	Memeriksa muatan dan sounding got-got palka

	6
	KOKI
	Asisten Mualim II , Membawa senter dan menyiapkan peralatan yang digunakan

	7
	KADET 1
	Asisten Mualim II, Membantu menutup pintu-pintu kedap air

	8
	KADET 2
	Asisten Mualim II, Membawa obat-obatan (Tim P3K)

	NO
	TEAM 
	KAMAR MESIN

	1
	MASINIS I
	Pimpinan di kamar mesin, memeriksa kerusakan atau kebocoran dikamar mesin, berkomunikasi dengan KKM di anjungan menggunakan intercom

	2
	MASINIS II
	Sounding tangka-tangki minyak dan pelumas, mencatat seluruh kegiatan dikamar mesin

	3
	MASINIS III
	Mempersiapkan poma-pompa ballast dan got

	4
	OILER 1
	Membantu Masinis I memeriksa kerusakan atau kebocoran di kamar mesin

	5
	OILER 2
	Membantu Masinis II Sounding tangka-tangki minyak dan pelumas

	6
	OILER 3
	Asistem Masinis III, Melaksanakan order



