	· Izin kerja panas
· Izin kerja dingin
· [bookmark: _GoBack]Izin kerja ruang Terbatas/tertutup
· Izin kerja listrik
	Work permintaan izin kerja

KM..............................

NO

	Izin ini berlaku 1 shift saja (maksimal 12 jam)
Pekerjaan dimulai    tanggal             waktu
Masa berlaku izin habis         tanggal     waktu
	Jika kondisi berubahdan/atau ada pertimbangan safety dari 
Pekerja yang terlibat,segera hentikan pekerjaan dan tinjauan kembali untuk perbaikan.



	1
	Izin diberikan kepada
	Penanggung jawab/nama pekerja
	
	
	
	
	

	
	Deskripsi kerja (lingkup kerja)
	Maintenange/perbaikan:
· Rutin
· Twak rutin
· emergency
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LOKASI
	UNIT/PERALATAN
	
	
	
	
	

	
	ITEM
	           DILAKUKAN
YA                  TIDAK
	ITEM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Pekerjaan yang diusulkan telah diperiksa oleh operator yang bertugas dan semua pekerjaan yang terlibat memahami deskripsi pekerjaan
	
	Periksa bahwa kotak p3k tersedia dan memenuhi syarat
	
	
	
	

	
	2 pastikan SOP dilakukan sebelum memulai pekrjaan
	
	tenaga kerja wajib menggunakan peralatan dan kelengkapan keselamatan kerja
	
	
	
	

	
	3 perwira jaga mengadakan safety briefing sebelum mulai kerja untuk semua personil yang terlibat
	
	pasang alat lock out tag out untuk memastikan energy mekanika elektrik telah dikunci dan diisolasi
	
	
	
	

	
	4 perkakas dan peralatan yang harus digunakan telah diperiksa dalam kondisi baik
	
	yakinkan bahwa orang yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi fit
	
	
	
	

	
	5 peralatan proses telah dikeringkan dan dihilangkan tekananya
	
	tanda peringatan waspada telah terpasang sesuai keperluan
	
	
	
	

	
	6 pastikan ditempat kerja bebas dan tumpahan minyak/bahan berbahaya lainnya
	
	periksa semua peralatan pemadam yang diperlukan (fire pump,APARbhydrant)dalam kondisi sup pakai 
	
	
	
	

	
	7 pastikan semua peralatan kerja yang dipakai dan pastikan alat tersebut adalah non sparking tool (alat pemicu timbulnya api)
	
	pastikan scafolding tangga terpasang dengan baik
	
	
	
	

	
	8 pastikan welder yang melaksanakan pekerjaan mempunyai sertifikasi dan periksa seluruh peralatan welding layak untuk digunakan
	
	pastikan bahwa pengetesan gas telah dilakukan ditempat kerja dan dalam kondisi 0%LEL (lower explosive limit) dan 20% 02
	
	
	
	

	
	9 firomay safety officer harus berubah di lokasi atau pastikan ada orang yang memenuhi syarat untuk aktifitas ini
	
	periksa ada jalur emergency evakuasi plam disekitar tempat kerja apabila terjadi peristiwa emergency
	
	
	
	

	DIPERIKSA DAN DIISI OLEH                                                                                   nama........................                                  tanda tangan....
	
	
	

	Pengukuran gas 
	Jenis gas
	hydrouartsm
	H28
	CO
	CO2
	LAIN LAIN

	WAKTU
% LEL/PPM

	

	Paraf pengukur
	
	
	
	
	
	

	KOLOM PERSETUJUAN: saya sudah membaca,mengerti dan akan memenuhi terhadap semua ketentuan dalam izin kerja ini

PETUGAS





NAKHKODA                                                                                                      KKM                                                                              







	

	

	KOLOM PENYELESAIAN: saya sudah membaca, mengerti dan akan memenuhi terhadap semua kelanjutan dalam izin kerja ini

PETUGAS





NAKHKODA                                                                                                      KKM                                                                              







	

	




