LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN
ALAT-ALAT KEAMANAN SISTEM PERMESINAN
Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
KM.                  : ………………………..
BULAN            : ………………………….                                                                 Ke : =Baik. X=Tidak baik
	MOTOR INDUK                                    KIRI   KANAN
	CATATAN

	Start darurat
	
	

	Alarm tekanan udara start rendah
	
	

	Alarm tekanan LO sirkulasi rendah
	
	

	Alarm tekanan LO gear box rendah
	
	

	Start-stop pompa LO st.by
	
	

	Start-stop pompa LO st. by gear box
	
	

	Start-stop pompa LO st. by CPP
	
	

	Alarm batas minimum Tk. LO cylinder
	
	

	Alarm batas minimum Tk. Expansi LO CPP
	
	

	Alarm suhu LO tinggi
	
	

	Alarm batas minimum Tk. Sirkulasi LO
	
	

	Alarm batas minimum Tk. Expansi AT ST
	
	

	Alarm batas minimum Tk. Expansi AT SR
	
	

	Alarm suhu AT pendingin Motor tinggi
	
	

	Alarm Oil mist
	
	

	Alarm tekanan Air Lain rendah
	
	

	Alarm tekanan Air tawar pendingin rendah (SR/ST)
	
	

	PELAKSANA     :
PARAF                 :
	

	MOTOR BANTU                                                            No.      
	2     3     4   
	CATATAN

	Start-stop auto-manual
	
	

	Alarm tekanan udara start rendah
	
	

	Alarm tekanan LO karter rendah
	
	

	Alarm tekanan LO rocket arm rendah
	
	

	Alarm tekanan AT pendingin rendah
	
	

	Alarm tekanan AL rendah
	
	

	Alarm suhu AT pendingin tinggi (SR/ST)
	
	

	Alarm suhu LO tinggi
	
	

	Turning safety switch
	
	

	Alarm batas minimum Tk. Expansi SR/ST
	
	

	Fuel shut down device
	
	

	PELAKSANA :
PARAF            :



