PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN
ALAT-ALAT KEAMANAN SISTEM PERMESINAN
Dilaporkan setiap 3

KM.                : …………………………………….
BULAN          : ……………………………………..                                            Ket :  = Baik. X = Tidak baik.
	MOTOR SEKOCI               No.        
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	CATATAN

	Check LO karter Check tangka Bh. Bakar 
	
	

	Check kemudi & propeller      Check accu
Check kelengkapannya             Coba jalankan ± 05 menit
	

	PELAKSANA PARAF

	MOTOR DARURAT
	
	CATATAN

	Check LO leaner & system 
	

	Check bahan bakar & system
	

	Check kelengkapannya
	

	Check jalankan dg manual
	

	Coba jalankan dg remote
	

	Coba simulasi black out
	

	PELAKSANA PARAF

	WATERTIGHT DOORS.       No.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	CATATAN

	Check LO sistem hydraulic 
	
	

	Coba buka/tutup dan local
Coba pompa tangan 
	
	

	Coba buka/tutup dari anjungan 
	
	

	Test sensor air                                Power Lost test

	PELAKSANA PARAF

	BATTERY/EMERGENCY LIGHT
	
	CATATAN
Jumlah battery =……set

	Check air accu, Teat BJ electrolyte
	

	Check masing-masing kutub
	

	Periksa lampu-lampu
	

	PELAKSANA PARAF

	CO2 SYSTEM 
	Ruang
	Palka
	Motor
Bantu
	Motor Induk
	Separator
	CATATAN



	Test alarm
	

	Check sistemnya
	

	Test dg udara kerja
	

	PELAKSANA 
PARAF
	



