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	PROSEDUR PEMELIHARAAN KAPAL
	O4.05

	
	LAPORAN INSPEKSI BAGIAN MESIN
	HO/SH
	3 BLN



	Nama Kapal
	:Km. Sabuk Nusantara 89

	Tanggal Inspeksi
	: 28-july-2026

	Lokasi Inspekso
	: Pelabuhan Wani

	Objek Pemeriksaan
	Hasil
	Catatan

	· Kondisi Umum
	
	

	1. Ruang Steering gear
· Apakah ruangan bersih dari minyak/air dan kotoran ?

· Apakah di cat dengan baik ?

· Apakah bilge bersih ?

	Kurang bersih.



Belum ada pengecatan 
Bilge kotor
	Perlu pembersihan lebih lanjut terkait sisa minyak dan kerak oli.
Karena cat belum di suplay oleh kantor.
Banyak lumpur keras.

	2. Ruang Mesin
· Apakah bebas dari minyak/air/kotoran dari cat dengan baik ?

· Apakah bilga bersih dari minyak ?

· Apakah semua lampu panel berfungsi ?

· Apakah mesin-mesin di cat dan bersih ?

· Apakah ventilasi berfungsi baik ?

· Apakah ada tanda-tanda petunjuk keamanan ?

	
Bebas dari oli & minyak


Tidak 

Berfungsi


Di cat dengan bersih.

Berfungsi

Ada 
	














Di tempel di ecr dan di main deck 2 

	3. Gudang/STORE
· Apakah di at dan di rawat ?

· Apakah barang-barang tersimpan dengan baik ?
	
Di rawat dengan baik

Tersimpan dengan baik.
	

	· Permesinan
	Hasil 
	Catatan 

	1. Mesin Induk
· Apakah bersih dan tidak ada kebocoran minyak/air/gas/udara ?

· Apakah di cat dengan baik ?

· Apakah termometer dan gauge berfungsi normal ?

· Apakah ada suara kebisingan ?

· Apakah filter minyak bersih ?

· Apkah waktu star mesin memadai ?

· Apakah emergency stop berfungsi dan terawat ?

· Apakah komunikasi dengan anjungan berfungsi ?

	
Ada remebesan minyak 

-

Berfungsi


-

Bersih

Memadai

Berfungsi


Berfungsi 



	
Rembesan minyak dari boshpump m/e, perlu di servis dan kalibrasi.

	2. Generator Diesel
· Apakah bersih dan tidak ada kebocoran minyak/air/udara/gas ?
· Apakah di cat dengan baik ?
· Apakah termometer dan gauge berfungsi nirmal ?
· Apakah ada suara kebisingan ?
· Apakah alarm di test dan bekerja ?
· Apakah mampu bekerja dalam keadaan penuh ?
	
Ada rembesan minyak 
-
Berfungsi


Tidak
Bekerja
Mampu 

	
Perlu servis boshpump a/e 1 & 2 karena ada rembesan minyak keluar dari boshpump.

	3. Main switchboard
· Apakah semua meteran dan lampu berfungsi normal ?
· Apakah ada cadangan bola lampu ?
· Pakah breaker bekerja ?
· Apakah battery charge berfungsi normal ?
	
Tidak

Ada 

Baik
Berfungsi 


	
Ada yang berfungsi dan ada yang tidak.


	4. Steering Gear
· Apakah bagian yang bergerak di lumasi dan di grease ?
· Apakah isi tangki minyak mencukupi ?
·  Apakah katup selenoid dalam kondisi baik ?

· Apakah alat komunikasidengan E/R serta Bridgeberfungsi normal ?
	
Di lumasi dengan baik
Mencukupi.


Berfungsi 


Berfungsi dengan baik
	

	5. Pompa-pompa
· Apakah pompa-pompa bersih dan di cat ?
· Apakah ada kebocoran ?
· Apakah starter dan switch berfungsi normal ?
· Apakah ada suara kebisingan dari motor dan pompa ?
· Apakah pompa-pompa di beri tanda ?
· Apakah pompa dapat 
· bekerja pada tekanan normal ?
· Apakah pondasi/dudukan pompa dalam kondisi baik
	
Bersih 

Ada 
Berfungsi 


Tidak 

Tidak 

Bekerja dengan baik


Tidak 



	
Namun belum di cat

Kebocoran pada mechanikal seal poros has dinamo dan impeller 







Sebagian sudah korosi dan menyatu dengan karat.

	6. Oil Water Separator
· Apakah filter bersih ?
· Apakah katup-katup berfungsi dengan baik ?
· Apakah drainock berfungsi baik ?
· Apakah pompa berfungsi baik
· Apakah OWS berfungsi normal ?
	
Bersih 
Berfungsi 

Berfungsi 

Tidak 
	





Tidak ada pompa/dinamo

	7. Battery
· Apakah kepekatan dari battery di catat dalam log 
· Apakah semua battery tersimpan dengan aman ?
· Apakah ada cadangan air battery ?
· Apakah kabel-kabel terpasang dengan aman ?
· Apakah ruang battery tidak tercampur dengan gudang dan bersih ?
	
Baik

Tersimpan baik


Ada 
Terpasang aman

Tidak, terpisah.
	

	· Alat Keselamatan
	
	

	· Apakah bagian-bagian bergerak terlindungi ?
· Apakah semua ventilasi berfungsi baik ?
· Apakah cerobong CO2 bersih dan tidak tersumbat ?
· Apakah semua alat keamanan dan alarm sudah di test dan normal ?
· Apakah semua alat pemadam ada di tempat ?
· Apakah semua hidran,nozzle,hoses ada di tempat?
· Apakah semua lampu darurat di test ?
· Apakah jalan darurat bebas dan tidak terhambat ?
· Apakah para ABK menggunakan alat keamanan ?
· Apakah ABK menggunakan alat kerja yang aman ?
· Apakah pipa asap terlindungi dengan aman ?
· Apakah ABK mesin paham dalam situasi darurat  di kamar mesin

	Terlindungi 

Berfungsi 

-


Normal 

Ya, ada 


Ya, ada 

Ya sudah di test

Aman dan bebas

Ya 

Ya 


Ya 

Ya paham 
	








Semua tersimpan di tempatnya.

	· Spare Part / Suku Cadang
	
	

	· Daftar inventaris di update ?
· Apakah barang –barang di simpan dengan rapi ?
· Apakah ada suku cadang yang di perbaiki di darat ?


	Ya update
Ya 


Ada 
	



Pompa air tawar

	· Bahan bahan Kimia
	
	

	· Jumlah OD :
· Jumah degreaser :
· Lain-lain :

	-
-
-
	

	· Log Book
	
	

	· Apakah kegiatan rutin di catat ?
· Apakah kejadian/penyimpangan di catat ?
· Apakah tertulis dengan tinta ?
· Apakah semua halamat diparaf oleh KKM
· Apakah komsumsi harian tercatat di log book ?
· Apakah semua jam kerja mesin tercatat ?
	Ya 
Ya 


Ya 
Ya 

Ya 

Ya 
	

	· Bunker dan pelumas
	
	

	· Periksa jumlah sisa di kapal 
FOT Jumlah
Tanki  I
Tanki II
Tanki III
	 

34.266 ltr
-
-
	

Tk. Induk 2s, terhitung star dari Pelabuhan wani.

	· Buku Catatan bahan Bakar
	
	

	· Apakah semua atatan tentang minyak tercatat ?
· Apakah tertulis dengan tinta ?
· Apakah semua halaman di paraf oleh KKM dan nakhoda ?
	Ya 

Ya 
Ya 
	

	· Interview dengan KKM

	· Permasalahan yang di hadapi/di alamai :
Untuk saat ini banyak yang harus di benahi terkait mesin induk dan mesin bantu a/e 3 
Mesin induk perlu overhaul dan a/e 3. Pipa-pipa pada engine room perlu pemeriksaan keseluruhan dan penggantian apabila terdapat korosi/bocor pada pipa-pipa.

· Ketidak sesuaian, kejadian, kecelakaan dan situasi darurat yang pernah terjadi ?


· Tindakan perbaikan yang di ambil / rekomendasi 
Apabila jadi saat docking nanti, mesin dan pompa serta pipa perlu pengecekan menyeluruh.

	· Kerusakan

	· Lokasi Kerusakan


· Penyebab kerusakan


· Tanggal kejadian


· Perbaikan yang telah di lakukan


· Perbaikan segera yang perlu di lakukan


	Lampiran :
1. Daftar inventaris
2. Daftar gambar dan instruksi manual
3. Laporan spare part
4. Daftar perawatan/perbaikan kapal
5. Laporan kerusakan
6. Laporan KKM
7. Laporan ketidak sesuaian
8. Laporan survey status


Yang Membuat,									Mengetahui,


_____________						______________	_______________
KKM							Kabag. Teknik		Nakhoda
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